{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":31,"n_cols":4,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2],[5,0,5,2],[13,0,13,2],[18,0,18,2],[26,0,26,2],[32,0,32,2],[33,0,33,2],[37,0,37,2],[38,0,38,2],[41,0,41,2],[65,0,65,2]]}
[]
["Подключение периферии к плате SK-MLPC2368. Центральный контроллер"]
[]
[]
["№ порта","№ на разъеме","Назначение"]
["ЖК индикатор 1602А (в четырехбитном режиме, DB0-DB3 не подключаются)"]
["P2.8","MK_P65","Сигнал A0 индикатора","нет!"]
["P2.7","MK_P66","Сигнал E индикатора"]
["P2.6","MK_P67","Сигнал R_W индикатора"]
["P0.19","MK_P59","DB4"]
["P0.20","MK_P58","DB5"]
["P0.21","MK_P57","DB6"]
["P0.22","MK_P56","DB7"]
["Микросхема FRAM (память для хранения настроек и журнала)"]
["P0.18","MK_P60","MOSI микросхемы FRAM"]
["P0.17","MK_P61","MISO микросхемы FRAM"]
["P0.15","MK_P62","SCK микросхемы FRAM"]
["P0.16","MK_P63","CS микросхемы FRAM"]
["Клавиатура цифровая (матричная 3*4)"]
["P0.28","MK_P24","1 строка"]
["P0.27","MK_P25","2 строка"]
["P3.26","MK_P26","3 строка"]
["P3.25","MK_P27","4 строка"]
["P1.18","MK_P32","1 столбец"]
["P1.19","MK_P33","2 столбец"]
["P1.20","MK_P34","3 столбец"]
["Управление солярием"]
["P0.24","MK_P8","включение ламп (HIGH)"]
["P0.23","MK_P9","включение вентиляции (HIGH)"]
[]
["P1.21","MK_P35","beep (зуммер) (LOW)"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}