{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":70,"n_cols":3,"rows_kept":70,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2],[5,0,5,2],[16,0,16,2],[24,0,24,2],[28,0,28,2],[31,0,31,2],[32,0,32,2],[35,0,35,2],[37,0,37,2],[42,0,42,2],[49,0,49,2],[53,0,53,2],[64,0,64,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Солярий с Фискальным Регистратором."]
["Подключение периферии к плате SK-MLPC2368."]
[]
[]
["№ порта","№ на разъеме","Назначение"]
["Выходные каналы"]
["P2.2","MK_P73","Канал 1"]
["P0.9","MK_P76","Канал 2"]
["P0.8","MK_P77","Канал 3"]
["P0.7","MK_P78","Канал 4"]
["P0.6","MK_P79","Канал 5"]
["P0.5","MK_P80","Канал 6"]
["P0.4","MK_P81","Канал 7"]
["P4.28","MK_P82","Канал 8"]
["P1.27","MK_P43","Канал 9"]
["P1.28","MK_P44","Канал 10"]
["ЖК индикатор MT-20S4M-2KLW-3V0 (в четырехбитном режиме, DB0-DB3 не подключаются)"]
["P2.8","MK_P65","Сигнал A0 индикатора"]
["P2.7","MK_P66","Сигнал E индикатора"]
["P2.6","MK_P67","Сигнал R_W индикатора"]
["P0.19","MK_P59","DB4"]
["P0.20","MK_P58","DB5"]
["P0.21","MK_P57","DB6"]
["P0.22","MK_P56","DB7"]
["Купюроприемник CashCode SM"]
["P2.1","MK_P74","TXD-TTL"]
["P2.0","MK_P75","RXD-TTL"]
["P2.4","MK_P69","CCNET BUS RESET"]
["Монетоприемник WEI-YA HI-09 FCS"]
["P0.23","MK_P9","IMPULSE OUTPUT (импульсный выход монетоприемника)"]
["P0.24","MK_P8","INHIBIT (блокировка)"]
["Модем"]
["Модем подключается через приемопередатчик RS-232"]
["P0.10","MK_P48","TXD - выход с контроллера на модем"]
["P0.11","MK_P49","RXD - вход на контроллер с модема"]
["Фискальный регистратор ШТРИХ-КИОСК-ФР-К"]
["Подключаем на разъем для COM-порта на плате."]
["Микросхема FRAM (память для хранения настроек и журнала)"]
["P0.18","MK_P60","MOSI микросхемы FRAM"]
["P0.17","MK_P61","MISO микросхемы FRAM"]
["P0.15","MK_P62","SCK микросхемы FRAM"]
["P0.16","MK_P63","CS микросхемы FRAM"]
["Клавиатура CK-15-1 (матричная 3*3)"]
["P0.28","MK_P24","«1»"]
["P0.27","MK_P25","«2»"]
["P3.26","MK_P26","«3»"]
["P3.25","MK_P27","«a»"]
["P1.18","MK_P32","«b»"]
["P1.19","MK_P33","«c»"]
["Управление"]
["P1.20","MK_P34","кнопка пользователя"]
["P1.21","MK_P35","управление подсветкой (если надо)"]
["P1.22","MK_P36","выбор режима «работа»/«сервис»"]
["Кнопки отложенного старта"]
["P1.25","MK_P39","Канал 1"]
["P1.23","MK_P37","Канал 2"]
["P1.31","MK_P20","Канал 3"]
["P0.25","MK_P7","Канал 4"]
["P1.24","MK_P38","Канал 5"]
["P0.26","MK_P6","Канал 6"]
["P1.29","MK_P45","Канал 7"]
["P0.1","MK_P47","Канал 8"]
["P2.13","MK_P50","Канал 9"]
["P2.11","MK_P52","Канал 10"]
["Резерв"]
["P1.26","MK_P40"]
["P0.0","MK_P46"]
["P2.3","MK_P70"]
["P2.12","MK_P51"]
["P2.5","MK_P68"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}